技术指标

电阻20 Ω , 200 Ω , 2 kΩ , 20 kΩ , 2 MΩ , 20 MΩ

特征 LCR55A 最佳精度

电容 200 pF , 2000 pF , 2 μF , 20 μF , 200 μF , 2 mF

电感 200 μH , 2 mH , 200 mH , 200 H

晶体管 Hfe , Iceo (NPN , PNP)

二极管 标准(3V)和微波(8V)

通断性 ●