技术指标

量程0 至 200.0 mΩ，步长为100 μΩ
0 至 2000 mΩ，步长为1 mΩ
0 至 20.00 Ω，步长为10 mΩ
0 至 200.0 Ω，步长为100 mΩ
0 至 2000 Ω，步长为1 Ω±0.5%读数 ±2字 @ 温度范围-15 °C 至 55 °C (5 °F 至 131 °F)，使用标配测试线

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术指标** | **MO-100** | **准确度** |
| 测试电流 | 1 mA ≥ 2000 Ω量程10 mA ≥ 200 / 20 Ω量程100 mA ≥ 2000 m / 200 mΩ量程 | ±0.1% |
| 保险丝 | 2电源 = 0.5A，HBC，5 x 20mm，DIN电流 = 0.5A，HBC，5 x 20mm，DIN电压 = 0.5A，HBC，5 x 20mm，DIN最大输出电压(C1-C2) 20V |  |